Prismacover test

Med hjälp av prismor kan skelvinkeln bestämmas. Man använder lämpligen en prismastav där prismor av stigande styrka (avlänkningsvinkel) är sammanfogade. Det finns prismastavar för test av horisontella och vertikala skelningar.

Prismacover test utförs på följande sätt: vid covertest finner man att det icke övertäckta ögat gör en inställningsrörelse. Ett prismastav sättes framför det skelande ögat (prismats spets skall peka åt samma håll som felställningen) och utför ånyo ett cover test. Finner man fortfarande en inställningsrörelse ökar man stegvis prismats styrka tills inställningsrörelsen vid covertest upphör (II:35). Animationen visar hur inställningsrörelsen minskar med ökande prismastyrka för att övergå i en inställningsrörelse åt andra hållet. Då minskas prismastyrkan ett steg och inställningsrörelsen upphävs. Den prismastyrka som upphäver inställningsrörelsen anger skelvinkeln. Två prismadioptrier (PD) motsvarar cirka en vinkelgrad.

II:35
Backa med webläsarens inbyggda backningsknapp när du tittat klart på denna animation