Portabla tonometrar

En nackdel med Goldmann-tonometern är att patienten måste undersökas sittande.

Perkins och Draeger har utvecklat portabla tonometrar som kan användas även på liggande patienter. För övrigt fungerar de som Goldmann-tonometern. Portabla tonometrar brukar nästan enbart användas av ögonspecialist.

Noncontact tonometri (NCT)

Detta är en tonometer där en definerad luftpuff avplattar kornea och där applanationsytan mäts utan att ögat vidrörs. Vid denna typ av tonometri behövs ingen lokalanestesi. Den är därför lämplig för optiker.

Tonografi

När ögat belastas med en vikt sjunker det intraokulära trycket då kammarvattnet "pressas" ur ögat. Lutningen av "trycksänkningskurvan" över tid anges som ett mått på kammarvattnets avflödesmotstånd. Ju svagare lutning, desto högre är avflödesmotståndet. Vid tolkning av resultaten måste dock hänsyn tas till flera parametrar än enbart avflödesmotståndet, t ex till ögats styvhet (rigiditet). Metoden används för glaukomdiagnos, nuförtiden dock allt mer sällan.

Nästa avsnitt

Föregående avsnitt

Innehåll

E-mail: eye@eye.c.se

© 1997 Rudolph Hahnenberger